

**DIP-Switch**: Stelle Sie DIP Switch 1 und 2 in die Position OFF (vgl. Abb. rechts).

Dies setzt den Adapter in den Konfigurationsmodus und aktiviert die

Standard IP-Adresse 10.10.10.10